Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі: 
«Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області. Коригування»
Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція
Процедура закупівлі:    Відкриті  торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:       роботи

Ідентифікатор закупівлі:     UA-2026-06-30-009760-a 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
1. Клас наслідків (відповідальності) – СС1.  
2. Строк виконання робіт: з дня укладання договору та до 31 жовтня 2026 р.

Технічна специфікація 

Інформація про стан об’єкта закупівлі та особливості виконання робіт:
1. Учасникам торгів слід врахувати, що об’єкт будівництва/ремонту є об’єктом незавершеного виробництва. На даному об’єкті попереднім підрядником вже виконано комплекс будівельних/ремонтних робіт у межах первинного проєкту.
2. Дана закупівля оголошена у зв’язку з коригуванням проєктно-кошторисної документації (ПКД) та отриманням нового позитивного експертного звіту    №  07/0107/26 від 08.06.2026 р.
3. Предметом цієї закупівлі є виключно добудова (завершення робіт) та виконання додаткових обсягів робіт, що визначені у відомості обсягів робіт (Технічному завданні – відомостях обсягів робіт за І та ІІ чергами, що додаються окремо до технічної специфікації, а також окремо за І та ІІ чергами – в міжнародній системі вимірювань) .
4. Роботи мають виконуватися у чіткому технологічному зв’язку та послідовності з уже зведеними конструктивними елементами та результатами раніше виконаних робіт.
5. Учасник розраховує ціну своєї тендерної пропозиції з урахуванням того, що він є наступним (новим) виконавцем на об’єкті, та погоджується з фактичним станом будівельної готовності об’єкта на момент оголошення закупівлі.
6.  Забезпечення матеріальними ресурсами покладається на підрядника та здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про надання будівельної продукції на ринку» та проектної документації.  
Частково (частина окремих матеріальних ресурсів – штучної хокейної трави та  підкладки під штучну траву) надається Замовником (поставка Замовника).  Тому інша частина цих найменувань матеріальних ресурсів для будівельних робіт повинна бути забезпечена Підрядником у точній відповідності до типу покриття – штучної хокейної трави та підкладки під штучну траву.
Відомості ресурсів  додаються до Технічної специфікації окремо,  за І та ІІ чергами будівництва.  
7.  Учасник зобов’язується дотримуватись передбачених чинним законодавством вимог про застосування заходів щодо безпеки пожежної безпеки та охорони праці, охорони довкілля, в тому числі тих, що передбачені згідно Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про управління відходами». 

Усі посилання в технічній специфікації /технічному завданні на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника вважати «або еквівалент». В разі наявності в технічній специфікації посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обґрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомості обсягів робіт згідно локальних кошторисів та підсумкової відомості ресурсів, які є частиною кошторисної документації, яка пройшла експертизу встановленим порядком, та щодо якої отримано позитивний експертний звіт. 
	
ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)  І черга

	 
	  

	
Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг

	CESMM4

	

	Кодовий
номер
	Назва (короткий опис)
	Одиниця
виміру
	Обсяг
	Вартість за
одиницю,
грн.
	Загальна
вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КБ1-165-6
	Копання ям для стояків і стовпів вручну
без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5
м, група ґрунтів 2
	м3
	0,88
	 
	 

	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
	м3
	0,08
	 
	 

	КБ6-1-13
	Улаштування фундаментів стовпів
бетонних
	м3
	0,8
	 
	 

	ЗБ1-1-1
	Ґрунтування поверхонь основи
	м2
	5630
	 
	 

	КБ27-29-1
	Армування шарів асфальтобетонного
покриття геотекстилем
	м2
	5630
	 
	 

	ЗБ1-7-1
	Улаштування покриття з синтетичної
трави
	м2
	5630
	 
	 

	ЗБ1-8-1
	Нанесення розмітки
	м2
	42
	 
	 

	КБ1-18-5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	м3
	10,5
	 
	 

	С311-2
	Перевезення ґрунту до 2 км
	т
	18,375
	 
	 

	КБ1-13-5
	Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2
	м3
	13
	 
	 

	КБ1-27-1
	Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.]
з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 1
	м3
	13
	 
	 

	КМ8-526-1
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А
	шт
	1
	 
	 

	КМ8-599-1
	Щиток освітлювальний, що
установлюється розпірними дюбелями в
ніші, маса щитка до 6 кг
	шт
	1
	 
	 

	КМ8-526-1
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 25 А
	шт
	3
	 
	 

	КМ8-409-1
	Труба вініпластова по стінах і колонах з
кріпленням накладними скобами,
діаметр до 25 мм
	м
	46
	 
	 

	КМ8-412-3
	Провід перший одножильний або
багатожильний у загальному обплетенні
у прокладених трубах або металорукавах,
 сумарний переріз до 16 мм2
	м
	46
	 
	 

	КБ21-11-2
	Прокладання кабелів перерізом до 10
мм2 з вініловою, наірітовою та
поліетиленовою оболонками з
кріпленням накладними скобами
	м
	4
	 
	 









	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КБ1-18-5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при
розробцi траншей/
	м3
	11,04
	 
	 

	С311-5
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	19,32
	 
	 

	КБ1-13-5
	Розроблення ґрунту у відвал
екскаваторами "драглайн" або "зворотна
лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3,
група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/
	м3
	39,4
	 
	 

	КБ1-164-2
	Доробка вручну, зачистка дна i стiнок
вручну з викидом ґрунту в котлованах i
траншеях, розроблених механiзованим
способом
	м3
	2,5
	 
	 

	КБ23-1-1
	Улаштування піщаної основи під
трубопроводи
	м3
	3,11
	 
	 

	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух
котлованiв i ям, група грунтiв 1 ( піском)
	м3
	7,16
	 
	 

	КБ1-27-2
	Засипка траншей і котлованів
бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.]
з переміщенням ґрунту до 5 м, група
ґрунтів 2
	м3
	46,4
	 
	 

	КБ1-134-1
	Ущільнення ґрунту пневматичними
трамбівками, група ґрунтів 1, 2
	м3
	55,93
	 
	 

	КБ22-11-2
	Укладання трубопроводів із
поліетиленових труб діаметром 63 мм з
гідравличним випробуванням
	м
	89,5
	 
	 

	КБ23-24-1
	(Демонтаж) Установлення люка
	шт
	1
	 
	 

	КБ23-14-2
	(Демонтаж) цегляної кладки верху
каналізаційного колодязя діаметром 1 м
	м3
	0,3768
	 
	 

	КБ23-13-3
	Улаштування круглих збірних
залізобетонних каналізаційних колодязів
діаметром 1 м у сухих ґрунтах
	м3
	0,34
	 
	 

	КБ15-172-4
	Фарбування суриком грат, рам,
радіаторів, труб діаметром менше 50 мм
тощо за два рази (драбин)
	м2
	0,6708
	 
	 

	КБ8-3-7
	Гiдроiзоляцiя бокова обмазувальна
бiтумна в 2 шари по бетону
	м2
	8
	 
	 

	КБ16-26-1
	Установлення лічильників [водомірів]
діаметром до 40 мм
	шт
	1
	 
	 

	КР18-12-7
	Улаштування дорожніх корит коритного
профілю з застосуванням екскаваторів,
глибина корита до 250 мм
	м2
	20
	 
	 

	С311-1
	Перевезення ґрунту до 1 км
	т
	8,75
	 
	 

	КБ27-13-1
	Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см
	м2
	20
	 
	 

	КБ27-13-4
	Улаштування основи зі щебеню, за зміни
товщини на кожен 1 см додавати або
вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3
	м2
	20
	 
	 

	КР18-58-1
	Розливання в'яжучих матеріалів
	т
	0,016
	 
	 

	КР18-42-3
	Улаштування покриття товщиною 4 см з
гарячих асфальтобетонних сумішей
дрібнозернистих вручну з ущільненням
ручними котками
	м2
	20
	 
	 

	КР18-42-4
	На кожні 0,5 см зміни товщини шару
додавати або виключати до норми 18-42-
3
	м2
	20
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього
	 



	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)  ІІ черга

	 
	 

	
Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг

	CESMM4

	

	Кодовий
номер
	Назва (короткий опис)
	Одиниця
виміру
	Обсяг
	Вартість за
одиницю,
грн.
	Загальна
вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КБ1-18-5
	Розроблення ґрунту з навантаженням на
автомобілі-самоскиди екскаваторами
одноковшовими дизельними на
пневмоколісному ходу з ковшом
місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2
	м3
	14
	 
	 

	С311-5
	Перевезення ґрунту до 5 км
	т
	24,5
	 
	 

	КБ1-20-1
	Робота на відвалі, група ґрунтів 1
	м3
	14
	 
	 

	КБ1-145-2
	Планування площ механізованим
способом, група ґрунтів 2
	м2
	72
	 
	 

	КБ47-25-3
	Підготовлення ґрунту механізованим
способом для влаштування партерного і
звичайного газону з внесенням
рослинної землі шаром 15 см (земля з
кавальєра)
	м2
	225
	 
	 

	КБ47-25-6
	Посів газонів партерних, маврітанських
та звичайних вручну
	м2
	775
	 
	 

	КБ1-152-1
	Укріплення укосів земляних споруд
посівом багаторічних трав з підсипкою
рослинної землі вручну (земля з
кавальєра)
	м2
	80
	 
	 

	КБ1-165-6
	Копання ям для стояків і стовпів вручну
без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5
м, група ґрунтів 2
	м3
	0,44
	 
	 

	КБ8-2-2
	Улаштування основи під фундаменти
щебеневої
	м3
	0,04
	 
	 

	КБ6-1-13
	Улаштування фундаментів стовпів
бетонних
	м3
	0,4
	 
	 

	КБ1-145-4
	Планування площ ручним способом,
група ґрунтів 1
	м2
	46,97
	 
	 

	КБ10-58-3
	Антисептування пастами прогонів, балок,
накатів перекриттів
	м2
	11,4
	 
	 

	КБ15-163-3
	Просте фарбування підлоги колером
олійним по дереву
	м2
	11,4
	 
	 

	КБ10-81-1
	Установлення поручнів (дерев'яного
бруса)
	м
	22
	 
	 

	КБ10-58-3
	Антисептування пастами прогонів, балок,
накатів перекриттів
	м2
	22,6
	 
	 

	КБ27-17-3
	Улаштування основи тротуарів із
щебеню за товщини шару 12 см
	м2
	36,96
	 
	 

	КБ27-17-4
	Улаштування основи тротуарів із
щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см
додавати або вилучати до/з норми 27-17-
3
	м2
	36,96
	 
	 

	КБ27-65-4
	Улаштування покриття з фігурних
елементів мощення з приготуванням
піщано-цементної суміші тротуарів,
шириною до 2 м
	м2
	36,96
	 
	 

	КБ1-130-1
	Ущільнення ґрунту причіпними котками
на пневмоколісному ходу масою 25 т за
перший прохід по одному сліду при
товщині шару 25 см
	м3
	18
	 
	 


 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КБ27-13-1
	Улаштування одношарової основи зі
щебеню за товщини 15 см
	м2
	72
	 
	 

	КБ27-20-2
	Улаштування прошарку суцільного
перерізу з нетканого синтетичного
матеріалу
	м2
	72
	 
	 

	КБ6-1-16
	Улаштування фундаментних плит
залізобетонних плоских
	м3
	7,2
	 
	 

	ЗБ1-5-1
	Улаштування верхнього шару покриття з
гранул кольорового каучука (EPDM)
вручну, товщина шару покриття 5 мм
	м2
	72
	 
	 

	ЗБ1-5-2
	Улаштування верхнього шару покриття з
гранул кольорового каучука (EPDM)
вручну, товщина шару покриття 5 мм. На
1мм зміни товщини шару додавати або
виключати
	м2
	72
	 
	 

	КБ27-66-4
	Установлення бетонних бортових
каменів на бетонну основу, за ширини
борту у верхній його частині до 100 мм
	м
	202
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Усього
	 



Очікувана вартість закупівлі:  –  12 420 576,71  грн. (з ПДВ).

         Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом (І та ІІ черги) «Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області. Коригування» та позитивного експертного звіту. До очікуваної вартості не включено вартість робіт, які вже були  виконані у 2025-2026 роках  за проектом «Реконструкція спортивного майданчика на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області.» та вартість окремих матеріальних ресурсів, які надає Замовник.
Розмір бюджетного призначення на 2026 рік відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з реконструкції об’єкта.  



