Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі: Код ЄЗС ДК:021:2015 : 32320000-2 — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (світлодіодний екран)
Класифікація за ДК 021:2015:  32320000-2 — Телевізійне й аудіовізуальне обладнання  
Процедура закупівлі:    Відкриті  торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:  товар

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-29-000785-a 

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
	№
	Найменування товару
	Од. вим.
	Кількість

	1
	Вуличний світлодіодний екран 
	шт.
	1



             Технічні вимоги

	1. Характеристики екрану
	
	

	Розмір екрану 
	Ширина - не менше  416 см, висота – не менше 208 см

	Тип модуля 
	Р10
	Р8

	Тип світодіода
	SMD 3535
	SMD 2727

	Розмір модуля
	320*160 мм

	Максимальна потужність модуля
	40 W
	45 W

	Вага модуля 
	0,42 кг

	Яскравість білого 
	≥5500

	Оптимальна відстань для перегляду
	8-10 м

	Кут огляду
	160⁰ W -120⁰ H

	Термін служби
	 100000 годин

	Діапазон робочих температур
	-20⁰ +50⁰

	Рівень вологозахисту 
	ІР 65

	Відносна вологість 
	10% - 95%

	Операційна система
	WIN98/2000/NT/XP/WIN7
	

	Метод контролю
	Асинхронізація або синхронізація

	Частота оновлення 
	1920 hz
	[bookmark: _GoBack]

	Управління
	Wi-Fi/LAN

	Відео формати
	Частота кадрів 60 Гц, підтримка апаратного декодування відео 720P. AVI, WMV, MP4, 3GP, ASF, MPG, FLV, F4V, MKV, MOV, DAT, VOB, TRP, TS, WEBM

	Формат зображень
	BMP, GIF, JPG, PNG, PBM, PGM, PPM, XPM, XBM

	Документи
	DOC, DOCX, XLSX, XLS, PPT, PPTX etc. Office2007Document


	Аудіо вихід
	Двоканальний стереофонічний аудіовихід

	Пам’ять
	не менше 8 гб

	Роз’єми
	IN：12V Power Adapter*1, 1Gbps RJ45*1, USB 2.0*1, Test Button*1, GPS, 3G/4G(Optional), Sensor port*1, HDMI*1, OUT：1Gbps RJ45*2，AUDIO*1


2.  Строк поставки -  до 28 серпня 2026 року.
3. Місце поставки: вул. Світавська, 1, м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області,  спортивний майданчик на території Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради.
4. Поставка товару до місця, зазначеного в п.3 технічних вимог, супроводжується супутніми послугами, включаючи навантаження, розвантаження, транспортні витрати, які  можуть виконуватися як постачальником товару-переможцем процедури закупівлі, так і третьою особою за рахунок Постачальника. 
5. Все обладнання повинно бути укомплектоване комутаційними сертифікованими матеріалами та конструкціями (роз’єми, кабелі, кронштейни та ін.) необхідними для здійснення монтажних робіт.
4. Товар, що пропонується та планується доставлятись Учасником за результатами цієї закупівлі, повинен бути комплектним та доставлятися в упаковці, що забезпечує його схоронність. Упаковка товару повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати товар, його походження та дату виробництва, а також бути цілою та не пошкодженою.
	5. Товар, що доставляється, повинен відповідати технічним вимогам, зазначеним в цій документації.
6. Товар повинен бути новим, таким, що не був у вжитку.
7. Документи, які повинен надати учасник у складі тендерної пропозиції на  підтвердження технічних, кількісних, якісних характеристик товару, визначені у розділі 4 Додатку 3 до тендерної документації.  
9. У зв’язку із тим, що вичерпний опис характеристик скласти неможливо, то технічна специфікація може містити посилання, на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, а також можуть міститися описи конкретного технологічного процесу або технології виробництва чи порядку постачання товару (товарів). Отже, з метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов повної відповідності технічним, якісним та іншим характеристикам товару визначеним цією тендерною документацією, тому всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, слід читати з виразом «або еквівалент».

10. Термін гарантії має бути не менше 12 місяців з дати поставки товару.  Умови гарантійного обслуговування визначені у проекті договору.

	      10. Усі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент». 

Очікувана вартість закупівлі:  –  384 333,00  грн. ( за планом, з ПДВ), 320 277,50 грн. (за оголошенням,  без ПДВ).

Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням вимог наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України № 275 від 18.02.2020 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» (зі змінами) за попереднім аналізом цін на ринку аналогічних товарів.

Розмір бюджетного призначення – згідно рішення сесії Перечинської міської ради від 09.07.2026 року на придбання товару, що є предметом закупівлі, із врахуванням ПДВ.  



