Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля за предметом закупівлі: «Реконструкція системи електропостачання (монтаж дахової сонячної електростанції для власних потреб) філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Ужанська, 9 в м. Перечин, Ужгородського району, Закарпатської області»
Класифікація за ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція
Процедура закупівлі:    Відкриті  торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:       роботи

Ідентифікатор закупівлі:     UA-2026-07-14-002107-a

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 

Технічна специфікація 

1.1/ Клас наслідків (відповідальності) – СС1.  
1.2. Місце виконання робіт: вул. Ужанська, 9 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області, філія опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради.
1.3. Об’єкт: «Реконструкція системи електропостачання (монтаж дахової сонячної електростанції для власних потреб) філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Ужанська, 9 в м. Перечин, Ужгородського району, Закарпатської області».
1.4. Строк виконання робіт: до 31 жовтня 2026 року включно.
1.5. Проєктна документація має позитивний експертний звіт щодо розгляду проектної документації на  реконструкцію системи електропостачання від 30.06.2026 року № 07-0141/01-26, (реєстраційний	 номер PD01:2265-3015-6721-0591, кошторисна частина реєстраційний номер EM01:1010-6737-3930-2483).
1.6. Обґрунтування необхідності закупівлі робіт: Замовник здійснює закупівлю цих робіт, оскільки вони за своїми якісними та технічними характеристиками відповідають потребам Замовника та меті реалізації проєкту – зменшення споживання електричної енергії за рахунок власної генерації з використанням фотоелектричних панелей та сонячної енергії.
1.7. Обґрунтування посилання в тендерній документації на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва щодо обладнання, устаткування, інвентарю, матеріалів тощо.
Технічне завдання містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва щодо обладнання, устаткування, інвентарю, матеріалів тощо для того аби розуміти з якими технічними, функціональними та якісними характеристиками вони повинні бути та, як наслідок, можливість застосування пункту 2.15 цього Додатку до матеріалів, устаткування, обладнання та інвентарю, яке входить до складу робіт. Адже, роботи між собою пов’язані і заміна матеріалів, устаткування та обладнання в одному випадку може призвести до несумісності в іншому, що в свою чергу може спричинити неякісне виконання робіт, що передбачені проєктно-кошторисною документацією.
1.8. Забезпечення робіт матеріалами, обладнанням, устаткуванням здійснює підрядник. Він відповідає за придбання та використання сертифікованих, безпечних матеріалів, обладнання, устаткування тощо належної якості з відповідною гарантією. Якість матеріалів, обладнання, устаткування, що застосовуються при виконанні робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).
1.9. Згідно положень п.1.3 ДСТУ 9273:2024 цей стандарт поширюється на проведення обстежень об'єктів для діагностування їх технічного стану та на моніторинг технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, консервації та ліквідації. Учасник має право та зобов’язаний відвідати об’єкт предмету закупівлі з метою розуміння обсягів робіт та матеріальних ресурсів згідно предмету закупівлі. Дана умова дозволяє Учаснику максимально точно скласти свою договірну ціну і не допустити в подальшому безпідставного корегування вартості робіт, що безумовно відповідає принципу максимальної економії та ефективності, закріпленому в п.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», а також допоможе учаснику реально оцінити свої можливості. Під час перебування на об’єктах учасники можуть отримати всю необхідну для нього інформацію, яка буде потрібна. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою.
	
	 

	Відомість обсягів робіт

	 

	№
п/п
	
Найменування робіт та витрат

	Одиниця
виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні
роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Облицювання воріт стальних профільованим листом
(встановлення елементів кріплення панелей)
	  м2
	176,99
	 

	 
	Локальний кошторис 02-01-02 на монтажні роботи
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і
глибина до 600х600х350 мм
	  шт
	2
	 

	3
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,
триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні
або колоні, струм до 100 А
	  шт
	5
	 

	4
	Монтаж запобіжника
	  шт
	20
	 

	5
	Прокладання лотків
	  м
	50
	 

	6
	Прокладання коробів пластикових
	  м
	7
	 

	7
	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 50 мм
	  м
	42
	 

	8
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах,
маса 1 м до 1 кг
	  м
	420
	 

	9
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у лотках
	  м
	386
	 

	10
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2
у коробах
	  м
	70
	 

	11
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених
конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці
траси, маса 1 м до 1 кг
	  м
	8
	 

	12
	Монтаж сонячних панелей
	  шт
	69
	 

	13
	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т
	  шафа
	1
	 

	14
	Монтаж блок-контакторів
	  шт
	1
	 

	15
	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 45 А.год
	  шт
	8
	 

	 
	Роздiл 1. Заземлення
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без
кріплень з укосами, група ґрунтів 2
	  м3
	3,675
	 

	17
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група
ґрунтів 1
	  м3
	3,675
	 

	18
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,
 переріз 160 мм2
	  м
	10,5
	 



	19
	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром
50х50х5 мм
	  шт
	6
	 





	ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

	 
	 

	
Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг

	CESMM4

	

	Кодовий
номер
	Назва (короткий опис)
	Одиниця
виміру
	Обсяг
	Вартість за
одиницю,
грн.
	Загальна
вартість, грн.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	КБ9-47-1
	Облицювання воріт стальних
профільованим листом (встановлення
елементів кріплення панелей)
	м2
	176,99
	 
	 

	КМ8-573-4
	Шафа [пульт] керування навісна, висота,
ширина і глибина до 600х600х350 мм
	шт
	2
	 
	 

	КМ8-526-2
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-,
дво-, триполюсний, що установлюється
на конструкції на стіні або колоні, струм
до 100 А
	шт
	5
	 
	 

	КМ8-61-1
	Монтаж запобіжника
	шт
	20
	 
	 

	КБ21-14-1
	Прокладання лотків
	м
	50
	 
	 

	КБ21-12-2
	Прокладання коробів пластикових
	м
	7
	 
	 

	КМ8-410-2
	Труба поліетиленова по основі підлоги,
діаметр до 50 мм
	м
	42
	 
	 

	КМ8-148-1
	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах,
блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг
	м
	420
	 
	 

	КБ21-15-1
	Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у лотках
	м
	386
	 
	 

	КБ21-13-1
	Прокладання ізольованих проводів
перерізом до 6 мм2 у коробах
	м
	70
	 
	 

	КМ8-147-1
	Кабель до 35 кВ, що прокладається по
установлених конструкціях і лотках з
кріпленням на поворотах і в кінці траси,
маса 1 м до 1 кг
	м
	8
	 
	 

	КМ8-121-1
	Монтаж сонячних панелей
	шт
	69
	 
	 

	КМ8-101-1
	Монтаж перетворювача масою до 0,15 т
	шафа
	1
	 
	 

	КМ8-80-4
	Монтаж блок-контакторів
	шт
	1
	 
	 

	КМ8-125-3
	Акумулятор лужний одноелементний,
ємкість 45 А.год
	шт
	8
	 
	 

	КБ1-164-2
	Розробка ґрунту вручну в траншеях
глибиною до 2 м без кріплень з укосами,
група ґрунтів 2
	м3
	3,675
	 
	 

	КБ1-166-1
	Засипка вручну траншей, пазух
котлованів і ям, група ґрунтів 1
	м3
	3,675
	 
	 

	КМ8-472-2
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі
сталі штабової, переріз 160 мм2
	м
	10,5
	 
	 

	КМ8-471-1
	Заземлювач вертикальний з кутової сталі
розміром 50х50х5 мм
	шт
	6
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 

	 
	 

	


1. Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису)
При розрахунку вартості Договірної ціни Учасник повинен керуватися «Настановою з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженою наказом Мінрегіонбуду № 281 від 01.11.2021 зареєстрованому у Міністерстві юстиції від 11.11.2016 за № 1469/29599 за діючими кошторисними нормами згідно з листом Мінрегіону "Про єдині умовні позначки при посиланні на кошторисні норми України" №7/15.1/13568-22 від 12.12.2022р, де змінені умовні позначки для кошторисних норм України.
Роботи з реконструкції повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу технологічного та інженерного обладнання/матеріалів, про що у складі тендерної пропозиції учасники надають гарантійний лист.
Учасники процедури закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію та документи, які підтверджують відповідність пропозиції Учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, установленим замовником. Інформація про відповідність запропонованого предмету закупівлю технічному завданню повинна бути підтверджена  наступними документами, які учасника повинні надати у складі своєї тендерної пропозиції: договірна ціна (Додаток 30 до Настанови) до неї; пояснювальна записка; локальні кошториси; підсумкову відомість ресурсів; відомість ресурсів до локальних кошторисів; загальновиробничі витрати на будову; аналіз ринку цін на основні матеріали, розподіл матеріалів 60/40, розрахунок податку на додану вартість. Надати підтверджуючі розрахунки на  складові прямих витрат та інші витрати: загальновиробничі,  адміністративні, заробітну плату, прибуток, інфляційні витрати, з урахуванням показників, визначених ресурсними нормами, розрахунково-аналітичним, економічним та іншими методами відповідно до Постанови №1512, Настанови, якщо інше не встановлено тендерною документацією. 
Звіт з аналізу цін виконується відповідно до вимог кошторисних норм України «Настанова щодо порядку проведення аналізу цін на матеріальні ресурси».
Також слід врахувати умови  підпункт 2) пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 19.11.2025 року №1512 "Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану" щодо створення звіту аналізу цін на матеріальні ресурси з дати початку функціонування бази даних цін та надати посилання на звіт аналізу цін на матеріальні ресурси в Єдиній державній електронній системи у сфері будівництва та його реєстраційний номер.
Ціна тендерної пропозиції (договірна ціна) учасника повинна бути розрахована відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2025р. №1512 (далі Постанова № 1512), Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» (далі Настанова), відповідно до технічного завдання (Додаток 2 до тендерної документації). Договірна ціна має бути складена відповідно до Постанови № 1512, Настанови та технічного завдання.
Розрахунок договірної ціни із пояснювальною запискою (відповідно до Постанови КМУ від 19 листопада 2025 р. № 1512 «Деякі особливості визначення вартості будівництва в умовах воєнного стану», граничні рівні показників становлять: 
· загальновиробничі витрати встановлюються на рівні не більше 10 відсотків суми прямих витрат, 
· адміністративні витрати - на рівні не більше 3 % суми прямих витрат, 
· кошторисний прибуток - на рівні не більше 15% суми прямих витрат), 
· кошти на покриття ризиків :
Відповідно до п. 5.31 Розділу V Настанови № 281 у разі якщо затвердженою проектною документацією передбачені кошти на покриття ризиків, замовник може враховувати їх в очікуваній вартості та встановлювати вимоги щодо обов’язковості їх передбачення у складі договірної ціни. Затвердженою проектною документацією Замовника передбачені  кошти на покриття ризиків, відтак замовник врахував їх до очікуваній вартості предмета закупівлі, відповідно Замовник встановлює вимогу до Учасника щодо обов’язковості їх передбачення у складі своєї договірної ціни 
У ціні пропозиції учасника процедури закупівлі (договірній ціні) кожен учасник процедури закупівлі фіксує однакову суму коштів чи розмір відсотка на покриття ризиків у розмірі, вказаному замовником у тендерній документації. Ця сума коштів відображається в подальшому в договірній ціні. Порядок використання таких коштів має бути передбачений у проєкті договору про закупівлю.
Замовником в очікуваній вартості враховано кошти на покриття ризиків у розмірі, що складає 2 % від загальної вартості будівельних робіт і устаткування, меблів та інвентарю.
Враховуючи зазначене, у складі договірної ціни учасник повинен передбачити кошти на покриття ризиків у сумі не більше 2 % від загальної вартості будівельних робіт і устаткування, меблів та інвентарю згідно його кошторисних розрахунків.

	2. Вимоги для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, визначені у розділі 2 Додатку 1 до тендерної документації. 

Очікувана вартість закупівлі:  –  1 948 460,00  грн. (з ПДВ).

         Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом Реконструкція системи електропостачання (монтаж дахової сонячної електростанції для власних потреб) філії опорного закладу Початкова школа Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради по вул. Ужанська, 9 в м. Перечин, Ужгородського району, Закарпатської області» та позитивного експертного звіту.
Розмір бюджетного призначення на 2026 рік відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з реконструкції cсистеми електропостачання  по данному об’єкту.  


