Обгрунтування технічних та якісних характеристик 
предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі
( на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
11.10.2016  № 710 “Про ефективне використання державних коштів” зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1266»)

Відділом освіти, культури, сім᾿ї, молоді та спорту Перечинської міської ради здійснюється закупівля робіт за предметом закупівлі: 
«Капітальний ремонт спортивного майданчика (колишнього баскетбольного) Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради  за адресою: вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області» 
Класифікація за  ДК 021:2015: 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація 
Процедура закупівлі:    Відкриті  торги (з особливостями) 

Вид предмету закупівлі:       роботи

Ідентифікатор закупівлі:   UA-2026-07-21-007151-a 

Очікувана вартість закупівлі:  –  2 471 078,00   грн. (з ПДВ)  - за планом,  за оголошенням – 2 059 231,67 – без ПДВ

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі 
1. Опис предмета закупівлі
1.1.  Клас наслідків: СС1.
1.2. Місце виконання робіт: вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області,  територія Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради.
1.3. Строк виконання робіт: до 31 жовтня 2026 року включно.
1.4. Проєктна документація має позитивний експертний звіт від 10.07.2026 року № 56118, виконаний товариством з обмеженою відповідальністю «Експертиза МВК» (додається), щодо розгляду проектно-кошторисної документації  (реєстраційний	 номер PD01:5178-3406-2895-6561, кошторисна частина реєстраційний номер EM01:0928-6105-9183-5711).
1.5. Забезпечення робіт матеріалами, обладнанням, устаткуванням здійснює підрядник. Він відповідає за придбання та використання сертифікованих, безпечних матеріалів, обладнання, устаткування тощо належної якості з відповідною гарантією. Якість матеріалів, обладнання, устаткування, що застосовуються при виконанні робіт повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів (ДСТУ, ТУ тощо).
1.6. Згідно положень п.1.3 ДСТУ 9273:2024 цей стандарт поширюється на проведення обстежень об'єктів для діагностування їх технічного стану та на моніторинг технічного стану під час використання за призначенням, а також (за потреби) в періоди нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення, консервації та ліквідації. Враховуючи викладене, учасник має право відвідати об’єкт предмету закупівлі з метою розуміння стану об’єкта капітального ремонту, обсягів робіт та матеріальних ресурсів згідно предмету закупівлі. Дана умова дозволяє Учаснику максимально точно скласти свою договірну ціну і не допустити в подальшому безпідставного коригування вартості робіт, що безумовно відповідає принципу максимальної економії та ефективності, закріпленому в п.2 ч.1 ст.5 Закону України «Про публічні закупівлі», а також допоможе учаснику реально оцінити свої можливості. Під час перебування на об’єктах учасники можуть отримати всю необхідну для нього інформацію, яка буде потрібна. Витрати на відвідування об’єкту Учасник несе за власні кошти. При цьому Замовник не несе відповідальності за будь-які майнові та немайнові ризики, пов’язані з ознайомлювальною поїздкою.
	
	 

	Відомість об`ємів

	на "Капітальний ремонт спортивного майданчика (колишнього баскетбольного) Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради за адресою: вул.Світавська, 1 в м.Перечин Ужгородського району Закарпатської області"

	(найменування об`єкта)    

	Об`єми робіт:         

	№ п/п
	Найменування робіт і витрат
	Одиниця виміру
	Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	Основа і покриття
	
	
	

	1
	Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу
	100 м2
	5,8
	

	2
	Перевлаштування  залізобетонних горловин оглядових колодязів із заміною люка
	1 колодязь
	1
	

	3
	Люк каналізаційний 800 мм пластиковий круглий легкий з замком чорний
	шт
	1
	

	4
	Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм
	100 м2
	4,06
	

	5
	Перевезення грунту до 5 км
	т
	154
	

	6
	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої
	1 мЗ
	2,536
	

	7
	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу
	м
	126,8
	

	8
	Поребрик БР100.20.8
	шт
	126,8
	

	9
	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового
	100 м3
	0,853
	

	10
	Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші С-9 автогрейдером: за товщини шару 15 см
	1000 м2
	0,986
	

	11
	Улаштування основи із щебеневої суміші автогрейдером: за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1
	1000 м2
	-0,986
	К=5

	12
	Приготування щебеневї суміші С-9 на майданчику механізовано
	100 м3
	1,243
	

	13
	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей  вручну з ущільненням самохідними  котками
	100 м2
	9,86
	

	14
	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2
	т
	93,67
	

	15
	Нанесення розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1: за ширини лінії 100 мм
	100 м
	2,14
	

	16
	Нанесення  розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.1: додавати на кожні наступні 50 мм збільшення ширини
	100 м
	-2,14
	К=1

	
	Огорожа
	
	
	

	17
	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група грунту 3
	100м3
	0,02
	

	18
	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм)
	100 м3
	0,0194
	

	19
	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону
	1 т
	0,5635
	

	20
	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 60х60х3
	м
	96
	

	21
	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 100х100х3
	м
	6,6
	

	22
	Монтаж опорних конструкцій 
	1 т
	0,0628
	

	23
	Заглушка ПВХ квадратна 60х60мм
	шт
	32
	

	24
	Заглушка ПВХ квадратна 100х100мм
	шт
	2
	

	25
	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 60х40х2
	м
	21,2
	

	26
	Монтаж металоконструкцій хвірток
	1 т
	0,04
	

	-
	-
	-




	Комп'ютерна програма "Інпроект - Випуск Кошторисів" (1.920.3001)
	-2-
	-



	1
	2
	
	3
	4
	5

	27
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0,04
	

	28
	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 40х20х2
	м
	14
	

	29
	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні квадратні 40х40х2
	м
	6,8
	

	30
	Петля приварна (точена)
	шт
	4
	

	31
	Монтаж металоконструкцій воріт
	1 т
	0,0735
	

	32
	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.
	т
	0,0735
	

	33
	Т-подібний профіль для воріт 60х40х30х20
	м
	16,6
	

	34
	Смуга сталева 30х3 мм
	м
	4,4
	

	35
	Профілі сталеві гнуті замкнуті зварні прямокутні 30х20х2
	м
	7,92
	

	36
	Стальна приварна петля 120х30 мм
	шт
	4
	

	37
	Фарбування нових сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо за 2 рази
	100 м2
	0,15
	

	38
	Улаштування огорожі з сітки по металевх опорах
	100 м
	1,252
	

	39
	Сітка огороджувальна капронова кольорова комірка 80х80 мм. Шнур 4.5 мм
	м2
	313
	

	40
	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 4 мм
	кг
	49,7
	

	41
	Талреп для натяжки дроту
	шт
	64
	

	
	Монтаж спортивного обладнання 
	
	
	

	42
	Копання ям вручну глибиною до 1,5 м під будівельні конструкції, група грунту 3
	100м3
	0,02
	

	43
	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої
	1 мЗ
	0,196
	

	44
	Улаштування бетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 (М200), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм)
	100 м3
	0,0194
	

	45
	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т
	1 т
	0,252
	

	
	Кошторис №02-01-02 на придбання інвентарю

	1
	Стенд баскетбольний 1,8х1,05 з кільцем і сіткою
	шт
	4
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	-
	-


Відомість ресурсів  додається окремим додатком до технічних вимог.
1. Вимоги до розрахунку договірної ціни (кошторису)
При розрахунку вартості Договірної ціни Учасник повинен керуватися «Настановою з визначення вартості будівництва» (зі змінами), затвердженою наказом Мінрегіонбуду № 281 від 01.11.2021 зареєстрованому у Міністерстві юстиції від 11.11.2016 за № 1469/29599 за діючими кошторисними нормами згідно з листом Мінрегіону "Про єдині умовні позначки при посиланні на кошторисні норми України" №7/15.1/13568-22 від 12.12.2022р, де змінені умовні позначки для кошторисних норм України.
Роботи  повинні бути виконанні з дотриманням технологічних процесів будівництва, відповідати вимогам будівельних норм, правилам  та стандартам встановленим для виконання такого виду робіт, матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати нормативно-правовим актам і нормативним документам у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, з метою забезпечення надійності, міцності, стійкості і довговічності конструкцій, монтажу обладнання/матеріалів.

	2. Вимоги для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, визначені у розділі Додатку 1 до тендерної документації. 
         
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі здійснено з урахуванням  ДБН Ф.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво», положеннями кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва», затверджених наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01 листопада 2021 року   № 281, відповідно до розробленої проектно-кошторисної документації за робочим  проектом «Капітальний ремонт спортивного майданчика (колишнього баскетбольного) Ліцею імені Героїв 68-го батальйону Перечинської міської ради  за адресою: вул. Світавська, 1 в м. Перечин Ужгородського району Закарпатської області» та позитивного експертного звіту. 
Розмір бюджетного призначення на 2026 рік відповідає розрахунку видатків замовника на роботи з капітального ремонту об’єкта.  


